WS 03/04 Oberseminar Magnete Vorlage 2

Magnet-Materialien (Forts.) 2. Anwendungen Substanz μ_r B_s H_c M_R B · H - [T] [A/m] [T] [TA/m] SmCo_5 760 000 0.95 200 000 Nd_2Fe_{12}B 880 000 1.2 360 000 BaFe_{12}O_{19} 190 000 0.4 20 000 Fe 5 000 2.14 72 45-Permalloy (Fe/Ni) 25 000 1.6 20 B2 Ferroxcube (Ni, Zn)Fe_2O_4 0.3 γ-Fe_2O_3 30 000 γ-Fe_2O_3 Co-dot.

CrO_2 110 000 Fe 75 000-130 000 Fe/Co (70/30) 90 000-160 000 Co/Pt/Cr/B

3. Materialien 3.1. Metalle und Legierungen

T_{C/N}[K] ferro antiferro Fe 1043 x Ni 631 x Co 1404 x Nd_2Fe_{12}B 583 x SmCo_5 998 x Mn 95 x Cr 313 x Eu 90 x Ho 131/20 x x

Ferromagnetische Ordnung in einfachen Metallen

Kristallstruktur von SmCo_5 (CaCu_5-Typ)