Vorlesung Anorganische Pigmente Vorlage 13

5.2. Kohlenstoffschwarz (Carbon Black) (Fort.) 5.2.3. Eigenschaften und Verwendung

Typ Bezeichnung BET-Ober- Partikel- pH Verwendung fläche [m^2/g] größe [nm] Gas-Schwarz (Channel-Black) HCC I high color channel 350-700 8-12 3-4 extrem schwarze Lacke und high color channel ox. 400-900 8-12 2-3 Coatings HCC II high color channel 250-400 12-15 3-4 univers. schwarze Lacke und Coatings high color channel ox. 300-500 12-15 2-3 Kunststoffe, Fasern MCC medium color channel 150-250 15-20 3-5 Beschichtungen, Kunststoffe, Fasern RCC regular color channel 100-170 20-27 2.5-4 Farben, Beschichtungen, Papier, Kunststoffe Furnace-Schwarz HCF high color furnace 150-300 12-17 9 tiefschwarze Kunststoffe MCF medium color furnace 45-150 19-55 9 Kunststoffe, Tinten, Papier, UV- Stabilisatoren LCF low color furnace < 30 > 50 9 Kunststoffe, Tönungssschwarz, Drucktinten Übersicht über C-Schwarz-Pigmente

6. Buntpigmente 6.2. Eisenoxid-Pigmente Verbindung Bezeichnung Struktur Eigenschaften/Farbe (mit zunehmender Partikelgröße) α-FeOOH Goethit Diaspor grüngelb bis braungelb γ-FeOOH Lepidocrocit Böhmit gelb bis orange α-Fe_2O_3 Hämatit Korund hellrot bis dunkelviolett γ-Fe_2O_3 Maghemit geord. Spinell ferrimagnetisch, braun Fe_3O_4 Magnetit Spinell ferrimagnetisch, schwarz Fe-Oxide (Reinstoffe)

Struktur von Diaspor Struktur von Böhmit Struktur von Spinell

Laux-Prozess