SS2006 Festkörperchemie Vorlage 1.9 1.2. Realkristall 1.2.2. Punktfehler (0-dimensionale Fehler) (Forts.) Kröger-Vink-Notation von Punktdefekten (FK-Thermodynamik)

Nichtmetallfehlstelle auf Nichtmetallplatz V_X Metallfehlstelle auf Metallplatz V_M Zwischengitternichtmetallatom X_i Zwischengittermetallatom M_i Fremdatom Y (Nichtmetall) auf Nichtmetallplatz Y_X Fremdatom A (Metall) auf Metallplatz A_M Neutrale Fehlstelle V^x_Xbzw.V^x_M positiv geladene Nichtmetallfehlstelle V^._X negativ geladene Metallfehlstelle V^,_M geladenes Zwischengittermetallatom M^._i bzw. M^,_i geladenes Zwischengitternichtmetallatom X^,_i bzw. X^._i freie Elektronen e^, freie Löcher h^.

Verbindungen mit wichtigsten Fehlordnungstypen

Verbindungen Strukturtyp Fehlordnungstyp AgCl, AgBr NaCl Kationen-Frenkel Erdalkalimetallfluoride, CeO_2, ThO_2 CaF_2 Anionen-Frenkel Alkalimetallhalogenide (ohne Cs) NaCl Schottky Erdalkalimetalloxide NaCl Schottky Cs-Halogenide, TlCl CsCl Schottky BeO ZnS (Wurtzit) Schottky

1.2.3. Linienfehler (1-dimensionale Fehler)

Gleitverhalten von Metallen f.c.c. b.c.c. h.c.p. (c/a > 1.633) kritische Scherspannung [N/mm^2] 0.35 - 0.70 35 - 70 0.35 - 0.70 Anzahl Gleitsysteme 12 48 3 Gesamteigenschaft duktil fest relativ spröde Beispiel Cu Fe Cr