Vorlesung: Intermetallische Phasen Vorlage 2.2

2. Elementare Metalle, Metallischer Zustand 2.1. Physikalische und chemische Eigenschaften (Forts.) magnetische Eigenschaften (Forts.)

T_c/T_N Sättigungs- [K] magnetisierung [T] Fe 1043 1.740 Co 1388 1.446 Ni 627.2 0.510 Gd 292.5 2.060 (0K) Cr 308 – ferro/antiferromagnetische Metalle Magnetstrukturen von Fe, Co und Ni

Übersicht Magnetmaterialien Hysteresekurven nach Anwendungsbereichen

elektrische Eigenschaften

E_g Ladungsträger- e^−-Beweg- spezifische T_c konzentration lichkeit Leitfähigkeit [K] [e^−/cm^3] [cm^2/Vs] [Ω^{−1}m^{−1}] (SL) Si 1.17 (i) 1350 4 ·10^{−4} Ge 0.744 (i) 3600 2.2 ·10^{−4} Te 0.33 (d) As 0 2 ·10^{20} Sb 0 5.5 ·10^{19} 2.8 Bi 0 2.88 ·10^{17} 1 K 0 1.4 ·10^{22} 15.9 ·10^6 Na 0 2.65 ·10^{22} 23 ·10^6 Cu 0 9.3 ·10^{22} 65 ·10^6 Al 0 38 ·10^6 α-Mn 20 ·10^6 9.9 Hg 4.4 ·10^6 4.2

Supraleitung

Supraleitung bei den Elementen