Vorlesung Methoden der Festkörperchemie Vorlage 1

Inhaltsübersicht (vorläufig) 1 Rastersondenmethoden (SPM): STM und AFM 2 Mössbauerspektroskopie 3 Spin-Resonanz (MAS-NMR, ESR und NQR) 4 Röntgenspektroskopie (RFA, EPMA, EXAFS, XANES) 5 Neutronenbeugung (elastische Streuung, magnetische Strukturen) 6 Elektronenbeugung (inkl. LEED, RHEED) 7 Elektronen-Spektroskopie von FK-Oberflächen (XPS, AES, UPS, HREELS) 8 HREM und TEM: Mikroskopie und Beugung im Elektronenmikroskop 9 Raman-Spektroskopie, Inelastische Neutronenstreuung 10 Impedanz-Spektroskopie 11 Ablationsverfahren, SIMS

1. Raster-Sonden-Mikroskopie (SPM): STM und AFM Apparatives Prototyp des Raster-Tunnel-Mikroskops von Binnig und Rohrer

(XYZ: Piezodreibein zur Feinpositionierung; L: Laus zur Grobpositionierung; S: Probe; PP: Piezoplatte; MF: Metallfuß; I: Isolatorschicht; GP: Grundplatte)

Prinzipaufbau moderner SPM-Geräte

Piezoelektrische Aktuatoren: a) Ausnutzung des Quereffekts, b) Ausnutzung des Längseffekts bei einem Stapel von Piezoplättchen, c) Bimorph, d) Rohrscanner