Vorlesung Anorganische Pigmente Vorlage 3

1.2. Historisches (Forts.)

Pigmente der Römer (nach Farben) weiß gelb rot Bleiweiß: Pb_3(OH)_2(CO_3)_2 Ocker: FeOOH Hämatit: Fe_2O_3 Kreide: CaCO_3 Jarosit: NaFe_3(SO_4)_2(OH)_6 Zinnober: HgS Gips: CaSO_4 · 2H_2O Auripigment: As_2S_3 Mennige: Pb_3O_4 Tone Massicot: PbO Realgar: As_4S_4 gelbe Farblacke Purpur rote Farblacke grün blau schwarz Malachit: Cu_2(OH)_2CO_3 Azurit: Cu_3(OH)_2(CO_3) Pflanzenschwarz: C Atacamit: Cu_2(OH)_3Cl Ultramarin Beinschwarz: C Grünspan: Cu(Ac)_2 · H_2O Ägyptischblau: CaCu[Si_4O_{10}] Magnetit: Fe_3O_4 Indigo

1.3. Allgemeine chemische und physikalische Eigenschaften Chemische Zusammensetzung:

Stoffklasse grün blaugrün blau violett rot orange gelb Oxide/ Fe α-Fe2 O3 ←→ α-FeOOH Hydroxide (Eisenoxid-R.) (Eisenoxid-G.) Cr Cr2O3 CrOOH div. ZnxCo1−xO CoAl2O4 NiTiO3 (Rinmanns-Gr.) (Thenards-B.) (Nickelrutil-G.) CrTiO3 (Chromrutil-G.)

Sulfide/ (Cd/Hg)(S/Se) ←→ CdS Selenide Chromate/ PbCrO4 Pb[(Cr/S/Mo)O4] PbCrO4 (Pb/Zn/Ba)[CrO4] Molybdate + Eisenblau (Molybdat-R.) (Chromat-O.) (Chromat-G.) (Chrom-Gr.)

Ultramarine Ultramarin-Grün, -Blau, -Violett und -Rot Eisenblau [Fe2 (CN)6]− (Eisenblau) Sonstige Ba[(Mn/S)O4] Ba[MnO3OH]/[SO4] BiVO4 (Mangan-Gr.) (Mangan-Bl.) (Bi-Vanadat) Pb3[SbO4]2 (Neapel-G.)

Allgemeine physikalische Eigenschaften:

Pigment Teilchenform typ. Durch- Siebrückstand Ölzahl Dichte Stampfdichte messer (DIN 53195) (DIN 53199) (DIN 53193) (DIN 53194) [μm] g/100 g Pig. gcm^{−3} gcm^{−3} TiO_2 (Rutil) kugelf. 0.18-0.35 < 0.01 % 17-26 4.0-4.1 0.8-0.9 ZnO (Zinkweiß) würfel-nadel-f. 0.7-1.0 < 0.01 % 12-14 5.6 Fe_2O_3 (Eisenoxidrot) kugel-f. 0.1-0.7 < 0.05 % 15-28 4.8-5.1 0.9-1.5 FeOOH (Eisenoxidgeld nadel-f. 0.1-0.3 < 0.05 % 30-65 4.0-4.2 0.4-0.8 Cd(S/Se) würfel-kugel-f. 0.2-0.4 < 0.01 % 14-20 4.5-5.5 0.6-1.1